Arrosage automatique

Pour démarrer l’arrosage automatique, branchez la prise. Après quelques secondes, l’écran LCD devrait s’allumer.

Une fois l’initialisation terminée, le LCD vous affiche l’écran récapitulatif. Cet écran vous permet de connaitre la date du jour, le mode actif, et le temps du prochain arrosage ou le temps restant de l’arrosage en cours.

Pour configurer le système, vous devez naviguer à travers les menus. Pour ce faire, vous devez utiliser les boutons noirs. Lorsque vous cliquez sur le bouton de droite, vous entrez dans le panneau de configuration. Ce panneau contient les sous-menus suivant :

* **Demarrer/Arreter** : permet de démarrer ou d’arrêter l’arrosage suivant son état initial
* **Jours d’arro**. : vous permet de choisir le nombre de jours entre chaque arrosage
* **Heure de debut**: vous permet de changer l’heure à laquelle l’arrosage commence
* **Duree d’arro**. : permet de changer la durée d’arrosage
* **Mode d’arro**. : permet de modifier le mode dans lequel se trouve le système
  + **AUTO**: ce mode calcul automatiquement si l’arrosage doit avoir lieu ou pas en fonction des différents paramètres spécifiés ci-dessus
  + **ON**: ce mode oblige le système à arroser de manière infinie
  + **OFF**: ce mode empêche l’arrosage
* **Changer le jour** : permet de changer le jour de la date
* **Changer le mois :** permet de changer le mois de la date
* **Changer l’annee** : permet de changer l’année de la date
* **Changer l’heure**: permet de changer l’heure de la date
* **Changer les min :** permet de changer les minutes de la date

Vous pouvez naviguer dans les sous-menus en utilisant les boutons haut et bas. Les deux flèches pointant sur le texte (« **-->** sous-menu **<--** ») indique la sélection. Pour confirmer la sélection, poussez sur le bouton de droite. Ensuite, poussez sur les boutons haut et bas pour respectivement augmenter ou diminuer du temps/nombres (ou pour changer de mode).

Pour revenir sur l’écran d’accueil, poussez sur le bouton de droite. Pour revenir sur le menu de configuration, poussez sur le bouton de gauche.

**Toutes les modifications sont enregistrées automatiquement et sont appliquées directement** !

*Astuce 1* : L’écran s’éteint après 5 minutes d’inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur n’importe quel bouton. Attention, le bouton d’urgence est toujours fonctionnel même lorsque l’écran est éteint !

*Astuce 2* : Lorsque l’arrosage est lancé, la durée de l’arrosage en cours est enregistrée et ne peut être modifiée. Vous pouvez, dès lors, la modifier pour qu’elle soit prise en compte pour les futurs arrosages. Pour arrêter un arrosage en cours ou pour démarrer un arrosage non programmé, il faut sélectionner le sous-menu « **Demarrer/Arreter** » (poussez 2 fois sur le bouton droit lorsque vous êtes sur l’écran d’accueil). Ceci n’est valable que pour le mode **AUTO**.